附件3

国家绿色数据中心试点单位初评价评分表格

试点单位名称：

指标名称	要求	得分
电能使用效率η	η ≤ 1.2
1.2 < η ≤ 1.6
1.6 < η ≤ 1.8
1.8 < η ≤ 2
2 < η ≤ 2.2
2.2 < η
供电系统	具备能效提升管理制度
参照国标GB/T 32910.3安装电能分项计量系统
水资源利用	供水系统具备分项计量系统，可出具监测点设置示意图
参照监测手册，进行水资源使用自查，并具备阶段性报告
具有水资源使用管理制度及节水管理办法
碳排放监测	参照监测手册，进行碳排放自查，并具备阶段性报告
具有碳排放监测制度，将碳排放纳入考核指标，并制定奖罚机制
有害物质

控制	建立“绿色采购”制度，优先采购满足国家有关绿色设计产品评价要求或满足相关节能、节水、有害物质限制标准要求的设备和产品
建立有毒有害物质清单及管理制度
废弃电器电子产品处理	与具有资质的回收处理企业签署回收处理协议或将废弃电器电子产品交由具有资质的回收处理企业处理并具备交付记录
建立废弃电器电子产品回收处理制度及记录
运维管理体系建设	内部建立GB/T19001《质量管理体系 要求》相关管理体系
通过第三方GB/T19001认证
内部建立GB/T28001《职业健康安全管理体系 要求》相关管理体系
通过第三方GB/T28001认证
内部建立GB/T14001《环境管理体系 要求及使用指南》相关管理体系
通过第三方GB/T14001认证
内部建立GB/T23331《能源管理体系 要求》相关管理体系
通过第三方GB/T23331认证
可再生能源和清洁能源应用	应用高比例可再生能源或清洁能源（包括自有设施生产和外购的可再生能源或清洁能源）
先进适用技术推广使用	采用工信部发布的“绿色数据中心先进适用技术目录”所推荐技术或类似先进绿色节能技术，且取得实效
第三方测评

咨询	在项目参评年度内具备相关检测资质（如CNAS、CMA）第三方检测评估报告（测试项目应涵盖：机房环境、供配电系统的安全性测评及电能使用效率测试等）
得分